项目询价报价表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	长济渠供水所2026年岁修维护工程
	
	
	
	

	(一)
	长济桥梁防撞墙安装（2座）
	
	
	
	

	1
	长济维圪图桥防撞墙安装（5m×16m）
	
	
	
	

	1）
	C30F200W6钢筋砼防撞墙（商品砼）
	m3
	6.72
	
	

	2）
	一般钢模板制安
	m2
	28
	
	

	3）
	钢筋制安
	t
	1.35
	
	

	4）
	栏杆及爬梯金属结构（Q235B）
	t
	0.552
	
	

	2
	长济三连桥防撞墙安装（5m×18m）
	
	
	
	

	1）
	C30F200W6钢筋砼防撞墙（商品砼）
	m3
	7.56
	
	

	2）
	一般钢模板制安
	m2
	31
	
	

	3）
	钢筋制安
	t
	1.51
	
	

	4）
	栏杆及爬梯金属结构（Q235B）
	t
	0.617
	
	

	(二)
	长济四闸启闭机房彩钢顶防腐
	
	
	
	

	1）
	长济四闸启闭机房彩钢顶防腐（屋顶喷防锈漆灰色）
	m2
	51
	
	

	(三)
	长济所渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理（长济0+000～52+300、北销0+000～6+900，合计59.2km）
	
	
	
	

	1）
	渠道清障、回填雨淋坑及杂物清理
	km
	59.2
	
	

	(四)
	警示牌及救生设施维修
	
	
	
	

	1）
	警示牌及救生设施维修（含反光字 2m×1m、0.95ｍ×0.6ｍ喷绘布）及安全绳等
	项
	1
	
	

	(五)
	长济渠供水所启闭机线路整改
	
	
	
	

	1）
	配电箱（宽25cm*高30cm*厚20cm）
	个
	19
	
	

	2）
	3P空开带漏电保护DZ47 3P20A
	个
	19
	
	

	3）
	按钮LAY-38
	个
	57
	
	

	4）
	380V交流接触器CJx2-1811
	个
	38
	
	

	5）
	三项电机保护器JD-8
	个
	19
	
	

	6）
	BV-1*4电缆线
	m
	100
	
	

	7）
	pvc穿线管DN20
	m
	5
	
	

	(六)
	长济所节制闸启闭机维护
	
	
	
	

	1）
	长济所节制闸启闭机维护（机油、黄油、地脚螺栓等）
	座
	9
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