附件2
[bookmark: _GoBack]十排干沟排水所2026年岁修养护工程
扬水站备品备件采购邀请公告
为保障汛期排涝及排水安全，我单位拟对2026年机泵检修扬水站备品备件实施采购。因机泵检修备品备件须与原设备配套、供应商来源单一，无法开展多方询价，现向内蒙古英韦泓机电设备有限公司发出邀请，并按有关规定在网上发布本公告。有关事项如下：
一、采购人及项目概况
采购人：十排干沟排水所。
项目名称：十排干沟排水所2026年岁修养护工程。
最高限价:10.53万元
付款方式：按签订合同相关条款执行。
工   期：自合同签订之日起30个自然日。
质保期限：维修养护项目自竣工验收合格之日起一年，质保期内出现因施工造成的质量问题由成交单位无偿整改维修。
本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。





二、采购内容
本次采购十排扬水站机泵检修备品备件如下：
	
	 十排干扬水站备品备件
	
	
	
	

	1
	 截渗沟扬水站
	
	
	
	

	1）
	 潜水轴流泵喇叭口（250KW 与800LLB-100配套）
	件
	2
	
	

	2）
	 潜水轴流泵喇叭口（90KW 与700LLB-5.15配套）
	件
	1
	
	

	3）
	 叶轮总成（90KW 与700LLB-5.15配套）
	套
	1
	
	

	2
	 新站
	
	
	
	

	1）
	 轴流泵喇叭口（与500ZLB-125配套）
	件
	1
	
	

	2）
	 泵轴（380V 与500ZLB-125配套）
	根
	2
	
	

	3）
	 潜水泵及出水管(高离子防爆饮用水管φ110×20T,25m; 无堵塞排污电泵100WQ60-144 380V)
	套
	1
	
	


备注：备品备件名称、规格、型号须与泵站现有机泵设备匹配，产品符合国家及行业标准及泵站技术要求。
三、邀请供应商
内蒙古英韦泓机电设备有限公司。
四、供应商资格要求
1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2.供应的备品备件符合国家及行业相关标准及泵站技术要求；
3.具有良好的商业信誉和履行合同的能力。
五、报价要求
1.报价为含税、含运费价格，报价有效期3天；
2.请于2026年10月28日17:00前，将报价单（加盖公章）、营业执照复印件及相关资料报送我单位；
3.备品备件具体供货时间以双方签订合同约定为准。
六、联系方式
联系人：窦先生
联系方式：13948382333
资料提交方式：提供纸质报价文件
地址：十排干沟排水所
七、商务要求（实质性要求）
（一）报价单位应充分了解现场实际工况，报价须涵盖人工、材料、机械、运输、垃圾清运、税费、质保维保等完成本项目全部相关费用。
（二）报价表须完整列明费用组成明细，未加盖公章、报送资料不全视为无效报价。
（三）本项目仅接受一次报价。
（四）成交供应商施工全过程留存前后对比照片、视频等图文资料，完工后整理完整资料报送甲方，作为项目验收依据。
（五）施工期间落实安全文明施工，全部安全生产责任、人员安全事故责任由成交单位承担，作业须服从供水所调度，不得影响渠道正常输水运行。
八、其他须知事项
（一）参与报价单位须保证提交全部资质、证件材料真实有效，一经查实材料造假，立即取消报价及中选资格，列入本单位采购黑名单，三年内禁止参与本单位采购项目。
（二）成交单位确定后，3个工作日内完成合同签订，严格按照合同工期完成全部施工、清理作业及验收、售后维保工作。
（三）本次询价不收取报名费、报价服务费，报价单位资料制作、交通往返等所有费用自行承担。

 







  乌拉特分中心十排干沟排水所        
                       2026年10月23日

